■ 술술갤러리 도면 및 내부사진

➀	➁
➂	➃
➄	➅

■ 가벽색상

※ 가벽 색상 변경은 불가능하며, 색상 변경 희망시 자체 진행 후 원상복구를 원칙으로 함

가벽 높이 2440㎜

천장 높이 2900㎜(±100㎜)

■ 술술갤러리 보유 장비

단위: 가로 * 세로 mm
구분	수량	모델명	비고
이동식 빔프로젝트	1	비비텍, DW882ST
TV	1	삼성전자, LH55BEAHLGFXKR	거치대 포함
디빅스플레이어	2	엑스트리머, AV-M4
좌대	3	나무, 회색	700×400×900
레이저 레벨기	1	디월트, DCE089D1R
사다리	2		3단, 5단 각 1개
해머드릴	1	디월트, DCD796
로터리 드릴	1	디월트, DCH3P2
임팩드릴	1	아임삭, AI414M
와이어	100개 내외
각종 수공구	1

■ 술술센터 홍보물 규격

단위: 가로 * 세로 mm
구분	치수	비고
외부(대형) 현수막	4,610×5,400	사방타공, 설치업체 요청 필수(사다리차)
포스터	A2 (420×594)	술술센터 내부 부착 가능
전시설명카드		술술센터 내부 비치
X배너	600×1,800	출력 지원(전시 오픈 1주전 전달 필수) (실내) 배너대 지원 가능(2개)
카드뉴스	정사각형	SNS 홍보물 업로드용 (전시 오픈 1주전 전달 필수)